|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **اسم الجهاز بالإنجليزي** | **اسم الجهاز بالعربي** | **مميزات الجهاز** | **تطبيقات الجهاز** | **صورة الجهاز****اجهزة وحدة الاحياء الدقيقة** |
| 1 | Incubator, Bench Top | حاضنه |  | لنمو الميكروبات | مشاهدة صورة المصدر |
| 2 | cyclone Clifton | عد الخلايا  |  |  | مشاهدة صورة المصدرمشاهدة صورة المصدر |
| 3 | Ultracentrifuge | الطرد المركزي |  |  |  |
| 4 | Light Microscope W digital camera  | المجهر الضوئي المزود بكميرة |  | لتصوير العينات | مشاهدة صورة المصدر |
| 5 | Light microscope | مجهر ضوئي |  | لتصوير العينات | مشاهدة صورة المصدرمشاهدة صورة المصدر |
| 6 | Autoclave |  |  | لتعقيم الموادالمستخدمهفي البحثوايضا لاعدامالعيناتللتخلص مناضرارها | مشاهدة صورة المصدر |
| 7 | flow cytometer (facs jazz) | تدفق الخلوي |  |  | مشاهدة صورة المصدر |
| 8 | microscope dissecting STERIO Microscope Stemi | مجهر تشريحستريو |  | لتصويرالعينات |  |
| 9 | Automated System for Bacterial Identification and Antimicrobial Resistance | لتعريفالكائناتالحيه الدقيقه | هو نظام آليمعد لتعريفالكائنات الحيهالدقيقه سواءموجبه لجراماوسالبه لجرام, وهذا النظاميتم فيه اختبارالكائن الحيضمنتركيزاتمختلفه مناختباراتالحساسيهلتحديد مدىمقاومتهللمضاداتالحيويه ) فعالاو غير فعال ( | تعريف الميكروبات | مشاهدة صورة المصدر |
| 10 | vortex | رج |  | لرج العيناتوامتزاجها | مشاهدة صورة المصدر |
| 11 | Spectrophotomet er | جهاز التحليلالطيفي فيمجال الأشعةالمرئيةوفوقالبنفسجية | قياس تركيزالعديد منالمواد علىمدى واسع منالطولالموجى يشملمنطقة الضوءالمرئىومنطقةالأشعة فوقالبنفسجية .ولتحليل البناءالكيميائي | في المعالجاتالطبيةقياسصناعاتالاغذيةعينات النانو | مشاهدة صورة المصدر |
| 12 | Orbital Shaker | جهاز الرج | جهازخلط ومزجالموادزراعةالخلايا,دراسة ذوبانالمواد ,استخلاصواستخراجالموادوتشخيصالاختباراتالمخبرية ,والدراساتالبكتيريةوغيرها | خلايا وانسجةو خلطصبغاتوغيرها | http://media.labcompare.com/m/1/product/2752109-400x300.jpg |
| 13 | Shaking Incubators | حاضن هزاز | هو جهازمتخصص فيعملية الخلطبشكل هادئوقوة فيالاهتزاز معارتفاع درجةالحرارة تصلالى 70 درجةمئوية | جميع انواعالسوائل. |  |
| 14 | Shaking water bath | حمام مائيهزاز | هو جهازيعمل على هزوتسخينالعيناتوالتفاعلاتممكن تصلدرجة الحرارهمن 5 - 100درجة مئوية | جميع انواعالسوائل. | مشاهدة صورة المصدر |

